**附件1：生漆精加工辅助设施设备采购项目-采购内容及技术要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设施设备名称** | **规格型号、材质及相关参数** | **单位** | **数量** |
| **1** | **精制设备主机** | **1平方，304抛光** | **台** | **1** |
| **2** | **电加热器** | **6KWV=100L，304材质** | **台** | **1** |
| **3** | **冷凝器** | **F=6,304材质** | **台** | **1** |
| **4** | **浓缩液接受罐** | **V=50L，304内抛** | **台** | **1** |
| **5** | **水接受罐** | **V=50L，304内抛** | **台** | **1** |
| **6** | **真空缓冲罐** | **V=300L，304** | **台** | **1** |
| **7** | **主机木箱包装** | **木箱** | **项** | **1** |
| **8** | **管道阀门** | **DN20,6件；DN32，5件；DN50,1件；DN32长2米； DN100长1米，DN50长2米；** | **项** | **1** |
| **9** | **高强度数控三辊研磨机ES80(氧化锆辊筒)** | **1.名称：高强度数控三辊研磨机 2.型号：ES80 3.轧辊直径：80mm 4.轧辊工作面长度：200mm 5.辊子转速比：9:3:1 6.辊子材质：氧化锆 7.刮刀材质：镀硬铬 8.调速马达输出功率：1.5KW 9.机器尺寸(宽度x厚度x高度,带刮刀)：675x440x460 10.通用刮刀系统(PFA涂层可选)：标准配置** | **台** | **1** |
| **10** | **冷水机** | **3HP，风冷5度带循环泵** | **台** | **1** |
| **11** | **陶瓷研磨机** | **S150，直径150陶瓷辊筒,钢构机架** | **台** | **1** |
| **12** | **液压升降平台** | **IT，全304材质，升3米** | **台** | **1** |
| **13** | **生漆过滤机** | **Φ600，304材质,3层过滤** | **台** | **1** |
| **14** | **称重灌装机** | **IL，304不锈钢自动称重计量** | **台** | **1** |
| **15** | **双级旋片真空泵** | **IHP，韩国 woosung mvp24,抽速335L/分钟** | **台** | **1** |
| **16** | **真空泵前后置过滤器** | **前置吸尘,后置吸烟** | **套** | **1** |
| **17** | **配料搅拌机** | **1.4KW，史丹利调速** | **台** | **1** |
| **18** | **铝塑管封尾设备** | **Φ80，半自动,带日期印刷** | **台** | **1** |
| **19** | **稀释剂储存罐** | **400L，304外拉丝** | **台** | **1** |
| **20** | **主机机架** | **带上下法兰** | **台** | **1** |
| **21** | **齿轮泵** | **不锈钢泵头** | **台** | **1** |
| **22** | **热水循环泵** | **加扫器与主机循环** | **台** | **1** |
| **23** | **蠕动泵** | **创锐DT100LC带进料** | **台** | **1** |
| **24** | **变频器** | **3KW，爱默生** | **台** | **1** |
| **25** | **数显热电阻真空计** | **成都睿宝ZT52T/KF16** | **台** | **1** |